|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4204 | | Спортивный комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4170x7500x2270 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл, канат полипропиленовый армированный, резина, нержавеющая сталь. Комплектация: опорный столб - 14 шт.,перекладины - 16 шт., канатная лестница - 1 шт., лестница со ступенями - 1 шт., канат с сиденьем - 6 шт., канат с уступами - 6 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из круглого бруса сосны диаметром 140 мм. В спортивном оборудование присутствует:  -канатные сетки из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм. -лестница канатная с деревянными ступенями. Ступени выполнены из строганого бруска сосны 50х50х3000 мм. -канат с сиденьем. Сиденье изготовлено из резины. Фиксируется при помощи шайбы и алюминиевых втулок. -канат с уступами. Круглый пластиковый уступ для каната диаметром 16 мм. Размер - 70х70х53 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |