|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4207 | | Спортивный комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 5344x6565x2805 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, ламинированная фанера, армированный полипропиленовый канат.  Комплектация: каркас комплекса - 1 компл; рельсы – 1 компл; сетка горизонтальная из армированного полипропиленового каната – 1 шт; сетка для подъема – 2 шт; канатная перекладина - 1 шт; пожарный спуск – 1 шт; стенка альпиниста – 1 шт; крепеж – 1 компл. Комплекс состоит из 6 опорных и из 12 горизонтально расположенных столбов круглым диаметром 140 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев сухих досок хвойных пород. Пожарная лестница и рельсы, установленные в секциях комплекса, выполнены из круглой трубы нержавеющей стали диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 2 мм. Стенка альпиниста выполнена из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм и на которой закреплены альпинистские зацепы.  В комплексе применены изделия и игровые элементы, выполненные из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм, состоящего из шести прядей, каждая прядь армирована металлическими проволоками. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |