|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4208 | | Спортивный комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1961x1988x2584 | Вес, кг: | 148.41 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорные стойки - 3 шт., бревна - 8 шт., комплект крепежа - 1 шт. Спортивный элемент выполнен из 3 опорных бревен для лазания. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины на спортивном комплексе изготовлены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 90 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |