|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4209 | | Спортивный комплекс | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2490x2680x2600 | Вес, кг: | 171.0348 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, нержавеющая сталь, дерево хвойных пород - сосна, шестипрядный полипропиленовый армированный канат, пластик. Комплектация: опорные столбы – 4 шт; перекладины – 1 шт; канатные сетки – 2 компл., канат с уступами - 1 шт. Комплекс состоит из 4 опорных столбов, выполненных из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины также выполнены из круглого бруса сосны диаметром 140 мм. На комплексе реализованы канатные сетки и канаты с зацепами для ног. Канатные сетки выполнены из шестипрядного полипропиленового армированного каната диаметром 16 мм и наконечников из нержавеющей стали. На канатах с зацепами использованы пластиковые уступы. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |