|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4502 | | Спортивное оборудование для воркаут "Турник двойной" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 190x3200x2800 | Вес, кг: | 108.4 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 3 шт, перекладины – 2 шт., комплект крепежа - 1 компл. Спортивное оборудование представляет собой двойной турник. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Перекладины изготовлены из круглой нержавеющей трубы диаметром 33,7 мм и толщиной стенки 3 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |