|  |  |
| --- | --- |
| MG4502 | Спортивное оборудование для воркаут "Турник двойной" |
|  |
| Размеры, мм: | 190x3200x2800 | Вес, кг: | 108.4 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 3 шт, перекладины – 2 шт., комплект крепежа - 1 компл.Спортивное оборудование представляет собой двойной турник. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм.Перекладины изготовлены из круглой нержавеющей трубы диаметром 33,7 мм и толщиной стенки 3 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |