|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ0103 | | Качели-балансир для катания стоя | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 900x3750x1267 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, строганые доски - лиственница; металл, демпферная резина, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали –1 компл., опорные стойки – 2 шт., поручни - 2 шт., демпфер - 2 шт., доска для качания - 1 шт., комплект крепежа - 1 компл. Опорные стойки выполнены из клееного квадратного бруса сосны сечением 100х100 мм. Ручки балансира изготовлены из круглой металлической трубы. Доска для качания изготовлена из бруса клееного сосны сечением 100х100 мм и доски лиственницы 140х35 мм. Для предотвращения резких остановок применяется резиновый отбойник из резинотканевой конвейерной ленты.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |