|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4523 | | Спортивное оборудование для воркаут | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1680x1725x2800 | Вес, кг: | 148 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: Закладные детали - 4 шт. ; Опорные стойки- 4 шт. ; перекладина турника - 4 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Профиль – круглый, радиус скругления углов - R10. Перекладины между стойками выполнены из нержавеющей трубы диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 2 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и монтажные отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |