|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG4531 | | Спортивное оборудование для воркаут | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1720x7450x2800 | Вес, кг: | 434.7 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж. Комплектация: Закладные детали - 10 шт. ; Опорные стойки- 10 шт. ; рукоход - 2 шт., перекладина - 6 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Профиль – круглый, радиус скругления углов - R10. Рукоходы и перекладины между стойками выполнены из нержавеющей трубы диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 2 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и монтажные отверстия закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |