|  |  |
| --- | --- |
| MG4531 | Спортивное оборудование для воркаут |
|  |
| Размеры, мм: | 1720x7450x2800 | Вес, кг: | 434.7 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, нержавеющий крепеж.Комплектация: Закладные детали - 10 шт. ; Опорные стойки- 10 шт. ; рукоход - 2 шт., перекладина - 6 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Профиль – круглый, радиус скругления углов - R10.Рукоходы и перекладины между стойками выполнены из нержавеющей трубы диаметром 33,7 мм с толщиной стенки 2 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и монтажные отверстия закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |