|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-212Р | | Двойная рама качелей металлических без подвесов | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1800x3700x2200 | Вес, кг: | 116 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: металл, порошковая краска. Металлический каркас качели выполнен разборным.  Перекладина подвеса выполнена из профильной трубы сечением 80х40 мм с толщиной стенки 3.0 мм. Наклонные опорные стойки выполнены из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки  3,0 мм.  Верхние торцы опорных стоек закрыты пластиковыми заглушками. Стойки присоединяются к перекладине через металлическую пластину толщиной 5 мм. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж оцинкованный. .  Элементы качелей: Стойки опорные – 4 шт;  Перекладина 1 шт. Комплект крепежа 1 шт. | | | |