|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСК-10.06 | | Батут квадратный 1600х1600 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1600x1600x420 | Вес, кг: | 213 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: каркас – оцинкованная сталь толщиной 3 мм; прыжковое полотно – элементы из ТЭП, стальной канат толщиной 4мм; борта – крошка EPDM. Батут квадратной формы с размерами прыжкового полотна 1000х1000 мм. Каркас батута выполнен из листов оцинкованной стали толщиной 3 мм и имеет внутри дополнительные ребра жесткости. На металлическом каркасе с внешней стороны устанавливаются ручки для обеспечения переноса и установки батута.  Прыжковое полотно собрано из наборных элементов, изготовленных из уплотнённого технического термоэластопласта с высокой стойкостью к истиранию и атмосферным воздействиям. Элементы полотна соединены между собой стальными канатами (тросами) толщиной 4мм и образуют сплошное прыжковое полотно без зазоров между отдельными элементами. Концы тросов соединены через коуши с корпусом при помощи пружин конусообразной формы, скрытых под каркасом батута. Пружины имеют гальваническое покрытие и вытянутую форму ушка для удобного доступа при обслуживании батута. Края батута для обеспечения безопасности покрыты по периметру резиновыми плитами шириной 300 мм и толщиной 20 мм, изготовленными из крошки EPDM. | | | |