|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-149 | | Качели-балансир «Жук-рогач» (лиственница) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 680x2500x900 | Вес, кг: | 0.09 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Дерево (лиственница), метал, резина, лак, порошковая краска. Комплектация: Балансир – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Коромысло балансира состоит из двух дуг, выполненных из металлической круглой трубы диаметром 57 мм, на которые установлено два сидения в форме жука. Корпус и голова «жука» выполнены из клееного бруса из лиственницы. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы и покрыты в два слоя маслом. «Усики» и опоры для ног в виде лапок выполнены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм.  Торцы «усиков» закрыты шариками из термостойкой пластмассы (реактопласта), диаметром 44 мм. Опоры для ног защищены накладками из резины. В центральной части балансира установлен составной цилиндр с пружиной, с подвижной центральной частью, выполненный из фрагментов металлической круглой трубы диаметром 133 мм, к которой при помощи сварки присоединены дуги с сидениями. Боковые элементы центрального цилиндра установлены на две изогнутые опорные стойки, выполненные из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм. | | | |