|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-149 | Качели-балансир «Жук-рогач» (лиственница) |
|  |
| Размеры, мм: | 680x2500x900 | Вес, кг: | 0.09 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Дерево (лиственница), метал, резина, лак, порошковая краска.Комплектация: Балансир – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Коромысло балансира состоит из двух дуг, выполненных из металлической круглой трубы диаметром 57 мм, на которые установлено два сидения в форме жука.Корпус и голова «жука» выполнены из клееного бруса из лиственницы. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы и покрыты в два слоя маслом.«Усики» и опоры для ног в виде лапок выполнены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм. Торцы «усиков» закрыты шариками из термостойкой пластмассы (реактопласта), диаметром 44 мм.Опоры для ног защищены накладками из резины.В центральной части балансира установлен составной цилиндр с пружиной, с подвижной центральной частью, выполненный из фрагментов металлической круглой трубы диаметром 133 мм, к которой при помощи сварки присоединены дуги с сидениями.Боковые элементы центрального цилиндра установлены на две изогнутые опорные стойки, выполненные из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм. |