|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-51 | Стенка для перелезания (тип 2) |
|  |
| Размеры, мм: | 1200x1250x1550 | Вес, кг: | 81 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, клееный брус, металл, акриловая краска, порошковая краска, лак.Комплекс состоит из 4 опорных столбов сечением 100 мм х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящим из трех слоев сухих досок хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Верхние торцы столбов закрыты пластиковыми накладками. В основании опорных столбов установлены закладные элементы, выполненные из металла толщиной 4 мм, длинной 700 мм, в разрезе имеющих форму уголка, с шириной полки 84 мм.Все подпятники окрашены порошковой краской.Металлические элементы выполнены из круглой трубы диаметром 26,8 мм. Фанерные элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм, окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. На поверхности альпинистской стенки закреплены специальные зацепы для лазания, разной формы и величины, для хвата руками и постановки ног из композитного материала. Зацепы имеют шероховатую поверхность, которая обеспечивает хорошее сцепление рук и ног. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской . Весь крепеж оцинкованный.Комплектация: опорные столбы – 4 шт; лестница – 1 шт; стенка альпинистская наклонная– 1 шт; комплект крепежа – 1 комплект. закладных элементов на глубину 400 мм -450мм. |