|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-29 | | Домик "Спускаемый модуль" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1700x1700x2150 | Вес, кг: | 245 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, влагостойкая березовая фанера, дерево, порошковая краска, лак, акриловая краска, пластик. Домик выполнен в форме кабинки с иллюминаторами в виде полусфер из поликарбоната, установленных в верхней и боковых стенках. Комплекс состоит из 4 опорных столбов, которые произведены из деревянного клееного бруса сечением 100х100 мм из трех ламелей, изготовленного из сухой, строганой доски хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы толщиной стенки 3 мм и приваренную к ней трубу диаметром 42,3 мм.  Пол изготовлен из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием, толщиной 15 мм и установлен на раму, выполненную с применением металлической круглой трубы, диаметром 33,5 мм. Элементы корпуса изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм.  На крыше модуля установлены рамочная антенна и тарелка-радар, выполненные с применением металлической круглой трубы диаметром 18 и 28,6 мм.  Счеты в виде колец должны быть выполнены из пластика. Все элементы, выполненные из фанеры, кроме ламинированной, окрашены в два слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкованный. Комплектация:  Фанерные элементы модуля – 1 комплект; столбы опорные – 4 шт; счеты – 1 компл; пол с рамой – 1 комплект; крепеж – 1 комплект. | | | |