|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-842 | Разведение ног |
|  |
| Размеры, мм: | 712x851x1354 | Вес, кг: | 41 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, резина, пластик.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл.Тренажер для укрепления ног, спины.Центральная стойка выполнена из круглой трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. Верхняя часть столба закрыта пластиковой заглушкой.Рама выполнена из металлической круглой трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки ? мм. Опорная дуга (ручка) выполнена из металлической круглой трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки ? мм.Ногоступы выполнены из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначено для использования на открытом воздухе. Подвижность элементов осуществляется при помощи узлов с подшипниками закрытого типа. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |