|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-6.11С | | Двойной стенд "Кот и пёс" (серия Эко) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 108x1360x1167 | Вес, кг: | 27.468 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, HPL пластик, металл, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 3 шт., игровая панель «Кот» - 1 шт., игровая панель «Пес» - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Развивающий элемент состоит из трех опор из клееного бруса, на которых закреплены две игровые панели: «Кот с клубком» с вращающимися дисками, на которых изображены кот и клубок, и «Такса» с вращающимся диском, на котором изображена такса. Также на панели по кругу нанесены тематические рисунки, которые можно рассматривать при вращении дисков "кот" и "такса" через круглые прорези. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Игровые элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На панелях при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки. На верхнюю часть опорных стоек устанавливаются заглушки из HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |