|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-73.50 | | Пергола со скамейкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2400x2880x3250 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорные столбы - 6 шт., каркас - 1 компл., обшивка - 1 компл., скамья - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные столбы беседки выполнены из профильных металлических труб Каркас беседки изготовлен из профильных металлических труб сечением. Заполнение каркаса, а также скамейки и крыши представлено в виде строганых досок сосны. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - горячий цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |