|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-73.52 | | Навес с велопарковками | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2132x2550x3400 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, монолитный поликарбонат. Комплектация: Боковые стойки – 2 шт; стойки – 5 шт., крыша - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Навес с велопарковками представляет из себя сборочный каркас из профильной трубы. Крыша представляет из себя монолитный поликарбонат, установленный на раму из профильных металлических труб.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |