|  |  |
| --- | --- |
| ЛГУ-73.53 | Ограждение для ТБО |
|  |
| Размеры, мм: | 1500x4500x2000 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Профилированный лист, Труба профильная, Брусок сосны.Комплектация: каркас - 1 шт., крыша - 1 шт., обшивка - 1 компл., комплект крепежа - 1 шт.Каркас контейнерное площадки выполнен из профильных труб размерами 40х40х1,5 мм и 80х40х2 мм. Обшивка изготовлена из брусков сосны размерами 40х40х668, 40х40х1038, 40х40х680. Крыша ограждения изготовлена из профилированного листа 1000х1620х0,7 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак |