|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУ-73.53 | | Ограждение для ТБО | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1500x4500x2000 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Профилированный лист, Труба профильная, Брусок сосны. Комплектация: каркас - 1 шт., крыша - 1 шт., обшивка - 1 компл., комплект крепежа - 1 шт. Каркас контейнерное площадки выполнен из профильных труб размерами 40х40х1,5 мм и 80х40х2 мм. Обшивка изготовлена из брусков сосны размерами 40х40х668, 40х40х1038, 40х40х680. Крыша ограждения изготовлена из профилированного листа 1000х1620х0,7 мм. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак | | | |