|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-92.2 | | Скамья парковая радиусная | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 682x1902x455 | Вес, кг: | 54.03 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: рама - 1 шт., опоры - 1 комплект., сиденье - 1 комплект., комплект крепежа - 1 шт. Рама скамьи изготовлена из профильной трубы сечением 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Платформы креплений выполнены из листа металла толщиной 4 мм, 5 мм. Сиденье скамьи изготовлены из строгнаных досок сосны 30х50 мм. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |