|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-36.3 | | Теневой навес | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1950x1950x2656 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорные столбы - 1 шт., каркас крыши - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорный столб теневого навеса выполнен из круглой металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 4 мм. Каркас крыши изготовлен из листов металла толщиной 4 мм, 5 мм, 8 мм. Каркас крепится к опорному столбы с помощью круглых труб диаметром 33,5 мм. Заполнение каркаса представлено в виде строганых досок сосны 45х140х6000 мм.  В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |