|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТН-36.3 | Теневой навес |
|  |
| Размеры, мм: | 1950x1950x2656 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: опорные столбы - 1 шт., каркас крыши - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорный столб теневого навеса выполнен из круглой металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 4 мм. Каркас крыши изготовлен из листов металла толщиной 4 мм, 5 мм, 8 мм. Каркас крепится к опорному столбы с помощью круглых труб диаметром 33,5 мм. Заполнение каркаса представлено в виде строганых досок сосны 45х140х6000 мм. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |