|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-303 | | Карусель "Монреаль" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1990x1990x2050 | Вес, кг: | 150 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, пластик HDPE толщиной 15 мм, порошковая краска. Опорный центральный столб карусели выполнен из металлической круглой трубы диаметром 133мм с толщиной стенки 4 мм. «Плечи» карусели выполнены из круглой трубы диаметром 57 мм и имеют изогнутую форму с двумя опорным ручками и сидением в нижней части.  Накладка на сидение выполнена из пластика HDPE толщиной 15 мм. В верхней части карусели установлен механизм вращения. Вращение осуществляется за счет двух подшипников: радиального и радиально-упорного.  Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Весь резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |