|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-11.13С | Игровой модуль "Волна" (серия Эко) |
|  |
| Размеры, мм: | 985x1935x1815 | Вес, кг: | 125.846 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, HPL пластик, металл, монолитный поликарбонат, доска строганая хвойных пород, канат полипропиленовый армированный, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 7 шт., крыши – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., флаг - 1 шт., игровой элемент "штурвал" - 1 шт., канатные ручки - 1 шт., игровой элемент "счеты" - 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Каркас крыши – строганая доска хвойных пород сечением 100х30 мм. Крыша, выполнена в сочетании рамок из HPL пластика с монолитным поликарбонатом толщиной 10 мм. Металлические перекладины, изготовлены из круглой трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Ограждающие и декоративные панели, игровые элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. Декоративные накладки, такие как ракушки, волны выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 5 мм. На панели и игровые элементы при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки. Декоративные вставки на панелях в виде окошек выполнены из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм. Ручка выполнена из шестипрядного армированного полипропиленового каната d=16 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |