|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-152 | Качалка-балансир "Мельбурн" |
|  |
| Размеры, мм: | 407x1665x845 | Вес, кг: | 51.93 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: металл, HPL пластик, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 шт.; металлический каркас – 1 шт.; пружинный узел – 1 шт.; детали из HPL пластика – 18 шт.; фиксатор резьбы – 1 шт.; комплект крепежа – 1 шт.Оборудование состоит из металлического каркаса с матовым порошковым покрытием с присоединяющимися деталями из HPL пластика цвета лайм. Так же в качалку-балансир входит пружинный узел.В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали, а также резьбовые заклепки с фиксатором резьбы. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: металл – порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |