|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-8.205 | Канатный игровой комплекс "Магритт" |
|  |
| Размеры, мм: | 5900x10800x3050 | Вес, кг: | 1432 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Влагостойкая березовая фанера, дерево хвойных пород, металл, акриловая краска, порошковая краска, лак, армированный полипропиленовый канат d=16 мм.Комплектация: Столбы опорные – 26 шт; башня с крышей – 5 компл; горка из нержавеющей стали 1200 – 2 компл; лестница деревянная – 3 компл; полу-тоннель из армированного каната – 1 компл; полы башен – 5 шт; переход выгнутый – 1 компл; переход с подвесными ступенями – 1 компл; переход прямой с кольцевым туннелем – 1 компл; туннель кольцевой наклонный – 1 компл; Х-образный кольцевой тоннель из армированного каната -1 компл; трап наклонный – 1 компл., комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Комплекс состоит из 26 опорных столбов сечением 100 мм х 100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех слоев сухих строганых досок хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены. Верхние торцы отдельно стоящих столбов закрыты пластиковыми накладками. В комплексе установлено две прямых горки высотой 1200 мм с боковыми ограничителями.Горки выполнены из цельного листа нержавеющей стали толщиной 2,0 мм.Горка выполнена из цельного листа нержавеющей стали толщиной 2,0 мм.Из нержавеющей стали диаметром 26,9 мм выполнены: круглые трубки, защищающие верхние кромки бортов, опорные ножки горки, горизонтальная перекладина перед стартовой площадкой горки. Из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм выполнены: скаты крыш башен.Из влагостойкой берёзовой фанеры толщиной 21 мм выполнены: фронтоны; дополнительные ограждающие элементы в средней части лестниц; боковые опоры лестниц; щитам с круглым проемом, куда крепятся торцы тоннеля; заполнения, через которые соединены два рукава тоннеля с внутренними башнями.Из влагостойкой ламинированной березовой фанеры толщиной 15 мм выполнены планки для крепления сетки и трапа.Из влагостойкой ламинированной березовой фанеры толщиной 15 мм с антискользящим покрытием выполнены: полы площадок, ступени и подступени лестниц.Под каждой ступенькой установлена стяжка, выполненная из металлической профильной трубы сечением 20 мм х 40 мм с приваренными пластинами толщиной 4 мм.Из сухой строганой доски хвойных пород сечением 32х110 мм выполнены: деревянные лаги, поручни, ступени страховочного мостика выгнутого и прямого перехода.Из армированного полипропиленового каната диаметром 16 мм выполнены: вертикальный полтуннель, крепления ступеней перехода к опорной штанге, сетка тоннель горизонтальный (наружный диаметр тоннеля 700 мм); труба наклонная (диаметр 600 мм и длина 1640 мм); туннель крестообразный с габаритными размерами 4610 мм х 2400 мм х 2000 мм; наклонны трап.Обод, к которому крепится канатная сетка, изготовлен из стальной трубы круглого сечения. Сверху труба оплетена мягким трёхпрядным канатом из комплексного полипропилена диаметром 19 мм. Обод, расположенный в нижней части, зафиксирован на металлических столбах, диаметром 133 мм. Для крепления каната к нижней части профиля приварены сдвоенные «ушки» толщиной 3 мм с отверстиями под крепеж, диаметром 6 мм.Из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм выполнены: полукруглая опорная рамка, к которой крепится полутуннель; рама страховочного мостика для перехода с подвесными ступнями и рама прямого перехода; сдвоенные перила выгнутого перехода;Подвесные ступени выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 24 мм с антискользящим покрытием.Перила перехода с подвесными ступнями выполнены из металлической профильной трубы сечением 30мм х 60 мм. Из металлической профильной трубы сечением 40 мм х 40 мм, с толщиной стенки 2 мм выполнены: рама выгнутого перехода с перемычками.Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.Все элементы, выполненные из фанеры, кроме ламинированной, окрашены в 2 слоя акриловой краски.Все имеющиеся металлические детали зачищены, обезжирены и окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. |