|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГО-210 | | Площадка "Минифутбол" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 6860x6860x1894 | Вес, кг: | 581.3 |
| Характеристики материалов | | | |
| Площадка "Минифутбол". Состоит из 8-ми опорных столбов с закладными выполненными из круглой металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3,5 мм, сварных секций трех видов: секция закрытая, секция ворот, секция проход и вспомогательного элемента крепления секций, все они выполнены из круглой металлической трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм и круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Все металлические детали проходят дробеструйную обработку, зачищаются и обезжириваются после чего окрашиваются порошковой полиэфирной краской.  С обратной стороны секций ворот устанавливаются сидения, выполненные из высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм, облицованной фенольной или меламиновой пленкой 120-220 г/м2, с фирменным узором “гексагональная структура”. Торцы фанеры окрашены акриловой краской.  Опорные столбы крепятся к закладным при помощи болтов с шестигранной головкой М20х40, шайб и гаек колпачковых со сферической головкой. Секции крепятся к опорным столбам при помощи металлических хомутов диаметром 108 мм, пластиковых соединителей труб и креплений. Сидения крепятся к секции ворот при помощи винтов М6х45, шайб и гаек. Края труб закрыты заглушкой.     Комплектация: Столб опорный - 8 шт. Закладная деталь - 8 шт. Секция закрытая - 12 шт. Секция ворот - 2 шт. Секция проход - 2 шт. Сидение - 2 шт. Заглушка трубы 108 мм - 8 шт. Соединитель труб С32-32КС - 64 шт. Хомут металлический - 32 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |