|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-52 | | Беседка парковая двойная | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2380x4990x2754 | Вес, кг: | 689.482 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, дерево хвойных пород, монолитный поликарбонат, порошковая краска. Беседки представляют собой единую конструкцию, соендиненной балкой. Каркас беседки выполнен из металлической профильной трубы 100 мм x100 мм и толщиной 3 мм. Стенки, крыша беседки и сидения лавочек набраны из деревянного строганного бруса сечением 35х45 мм. Пол выполнен из доски сечением 32х110 мм. Боковые стенки лавочек выполнены из листового металла толщиной 2 мм. На крышу установлены листы из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм. Все элементы, выполненные из дерева отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.  Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный.  Комплектация: беседка – 2 компл, центральная банка - 1шт. | | | |