|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МГ4535 | | Воркаут МГ-35 "Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1420x5540x2600 | Вес, кг: | 257.2 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл. Комплектация: опорные стойки - 8 шт., рукоход - 2 шт., перекладины - 3 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки 3 мм. Рукоходы и перекладины на спортивном комплексе изготовлены из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |