|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МСК-201 | | Качалка-балансир на пружине | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 581x1628x928 | Вес, кг: | 58.35 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: нержавеющая сталь, металл, HPL пластик толщиной 14 мм. Центральная перекладина балансира – труба нержавеющая профильная сечением 80 мм х 60 мм с толщиной стенки 3 мм. Ручки и подставки для ног выполнены из нержавеющей стали с накладками из HPL пластика - 2 шт. Сидения и центральная панель изготовлены из HPL пластика. Балансир установлен на металлическую пружину. Комплектация: основание с пружиной – 1 шт., каркас балансира – 1 компл., сидения – 2 шт., накладка – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. | | | |