|  |  |
| --- | --- |
| МСК-201 | Качалка-балансир на пружине |
|  |
| Размеры, мм: | 581x1628x928 | Вес, кг: | 58.35 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: нержавеющая сталь, металл, HPL пластик толщиной 14 мм.Центральная перекладина балансира – труба нержавеющая профильная сечением 80 мм х 60 мм с толщиной стенки 3 мм. Ручки и подставки для ног выполнены из нержавеющей стали с накладками из HPL пластика - 2 шт. Сидения и центральная панель изготовлены из HPL пластика. Балансир установлен на металлическую пружину.Комплектация: основание с пружиной – 1 шт., каркас балансира – 1 компл., сидения – 2 шт., накладка – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. |