|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-01 | | Бревно гимнастическое | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 170x4000x300 | Вес, кг: | 40.694 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: - Фанера ламинированная толщиной 18 мм; - Труба стальная профильная; - Уголок стальной профильный; - Порошковая краска; - Краска на водной основе; - Оцинкованный крепеж.  Изделие представляет собой бревно, состоящее из опорных стоек, настилов и крепежных уголков. Стойки выполнены из профильной трубы 80 х 80 мм с толщиной стенки 3 мм, крепежные уголки выполнены из стальных профильных уголков 40 х 40 мм с толщиной стенки 4 мм, настилы выполенен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Настил соединяется со стойками при помощи оцинкованного крепежа.  Комплектация: - Стойка большая 2 шт; - Стойка малая 2 шт; - Уголок большой 2 шт; - Уголок малый 4 шт; - Настил большой 1 шт; - Настил малый 2 шт; - Комплект крепежа и заглушек 1 шт. | | | |