|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-77 | | Песочный дворик (HDPE) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2430x3500x2170 | Вес, кг: | 457 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, пластик HDPE, фанера. Комплектация: опорные столбы – 8 шт., платформы – 4 шт., крыша – 1 шт., цепь – 2 шт., комплект крепежа – 1шт.  Игровой комплекс состоит из 8 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 с толщиной стенки 3,5 мм. Прочие металлические трубы выполнены из нержавеющей трубы диаметром 26,9 мм. Заполнения, скаты крыши, ограждающие и игровые элементы выполнены из разноцветного листового трехслойного полиэтилена низкого давления ПНД (высокой плотности — HDPE толщиной 15 мм. Листовой полиэтилен применяется в производстве детских комплексов.  Листовой полиэтилен устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, не трескается под воздействием низких температур и не подвержен влиянию влажности. Изображения шестеренок, рамы окон и сквозные канавки выполнены фрезерованием. Полы комплекса выполнены из листов высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием, толщиной 15 мм Цепь, применяемая в комплексе в качестве привода «шестеренок» и для крепления игровых элементов выполнена из нержавеющей стали с диаметром прутка 6 мм. В оборудование используется оцинкованный крепеж. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - темный грунт + лак - фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. | | | |