|  |  |
| --- | --- |
| ЛГП-77 | Песочный дворик (HDPE) |
|  |
| Размеры, мм: | 2430x3500x2170 | Вес, кг: | 457 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, пластик HDPE, фанера.Комплектация: опорные столбы – 8 шт., платформы – 4 шт., крыша – 1 шт., цепь – 2 шт., комплект крепежа – 1шт. Игровой комплекс состоит из 8 опорных столбов, выполненных из металлической трубы диаметром 108 с толщиной стенки 3,5 мм. Прочие металлические трубы выполнены из нержавеющей трубы диаметром 26,9 мм. Заполнения, скаты крыши, ограждающие и игровые элементы выполнены из разноцветного листового трехслойного полиэтилена низкого давления ПНД (высокой плотности — HDPE толщиной 15 мм. Листовой полиэтилен применяется в производстве детских комплексов. Листовой полиэтилен устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, не трескается под воздействием низких температур и не подвержен влиянию влажности. Изображения шестеренок, рамы окон и сквозные канавки выполнены фрезерованием.Полы комплекса выполнены из листов высокопрочной влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием, толщиной 15 ммЦепь, применяемая в комплексе в качестве привода «шестеренок» и для крепления игровых элементов выполнена из нержавеющей стали с диаметром прутка 6 мм.В оборудование используется оцинкованный крепеж. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - темный грунт + лак- фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. |