|  |  |
| --- | --- |
| ЛГДП-79 | Беседка |
|  |
| Размеры, мм: | 2500x2752x2314 | Вес, кг: | 452.68688 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл.Комплектация: опорные столбы - 6 шт., каркас - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Опорные столбы беседки выполнены из профильных металлических труб сечением 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас беседки изготовлен из профильных металлических труб сечением 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм и профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Заполнение каркаса представлено в виде срощенных досок сосны 30х100х3000 мм. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - горячий цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак.  |