|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДП-79 | | Беседка | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2500x2752x2314 | Вес, кг: | 452.68688 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна, металл. Комплектация: опорные столбы - 6 шт., каркас - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Опорные столбы беседки выполнены из профильных металлических труб сечением 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. Каркас беседки изготовлен из профильных металлических труб сечением 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм и профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. Заполнение каркаса представлено в виде срощенных досок сосны 30х100х3000 мм.  В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - горячий цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |