|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-134 | | Музыкальный шейкер тип 1 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 100x650x1200 | Вес, кг: | 21 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, листовой полиэтилен HDPE, порошковая краска. Комплектация: изделие в сборе – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Две опорные стойки и перекладина с маракасами выполнены из металлической круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Маракасы выполнены в виде трех замкнутых цилиндров диаметром 108 мм с наполнителем, при вращении которых издаются звуки.  Панель, установленная в верхней части, выполнена из листового трехслойного полиэтилена HDPE высокой плотности толщиной 15 мм. Рисунок нанесен фрезерованием. Все металлические изделия зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. | | | |