|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-307 | | Турник двойной | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 244x2480x2436 | Вес, кг: | 126.406 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: опорные столбы – 3 шт , перекладины – 2 шт., комплект крепежа - 1 шт. Комплекс состоит из трех опорных столбов выполненных из металлической трубы 120х120 мм с толщиной стенки 3 мм и перекладин выполненных из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта нержавеющей заглушкой толщиной 5 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |