|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-87 | | Стойка "Игра в слова" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 130x1140x1300 | Вес, кг: | 98 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, дерево, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска. Комплекс состоит из 2-х опорных столбов круглого сечения диаметром 130 мм, хвойных пород. Верхний торец столба срезан под углом 60°. Все столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. В нижней части столба, по всей ширине, имеется прорезь глубиной 300 мм и шириной 9 мм под закладной опорный элемент. Нижняя часть закладного элемента (под бетонирование) выполнена из металлической круглой трубы диаметром 108 мм имеет высоту 500 мм. Верхний торец закрыт металлическим диском диаметром 120 мм и толщиной 8 мм с приваренной вертикальной пластиной 130 мм х 320 мм и толщиной 8 мм. В пластине просверлено 4 отверстия диаметром 11 мм для крепления опорного столба. В верхней части установлена неподвижная стрелка, выполненная из пластика. Декоративный фанерный щит выполнен из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм, окрашен в 2 слоя акриловой краски и имеет специальное покрытие - антиграффити. Диски со слогами слов выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Вращение дисков осуществляется за счет узла с подшипником. На щит нанесены рисунки, а на диски буквы, выполненные печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом. Бизиборд «Слова» предназначен для обучения детей составлять слова по слогам. Все элементы, выполненные из фанеры, окрашены в два слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие – антиграффити. Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкован. Комплектация: столбы – 2 шт; панель с покрытием для рисования и счетами – 1 компл; комплект крепежа – 1 шт. | | | |