|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСД-27 | Скамейка «Борт» |
|  |
| Размеры, мм: | 550x1600x690 | Вес, кг: | 1490.83 |
| Характеристики материалов  |
| Размеры: ширина 515 мм х длина 1688 мм х высота 623 мм.Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.Скамейка установлена на 4-х закладных элементах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х2 ммВ случае крепления с помощью анкерных болтов, скамейка устанавливается на стальных уголках 40х40х30х3 мм.Детали скамейки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи стальных уголков и крепежных изделий.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской,все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками.Комплектация:Элемент “Самолет” - 1 шт.Элемент “Ножка” - 2 шт.Элемент “Стабилизатор” - 1 шт.Элемент “Колесо” - 4 шт.Сиденье - 2 шт.Закладные элементы - 4 шт.Комплект крепежа и заглушек - 1 шт.Монтаж: Изделие устанавливается на закладных элементах с бетонированием или с помощью анкерных болтов через уголки. |