|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-К-2х8 | | Навес для детских колясок 8 м | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2394x8440x2270 | Вес, кг: | 261.106 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, сотовый поликарбонат, порошковая краска. Металлические детали покрываются защитным антикоррозийным декоративным покрытием, подобранным для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости.  Каркас на болтовом соединении из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм, 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, 40х20 с толщиной стенки 1,5 мм. Все каркасные металлические элементы окрашены защитным антикоррозийным декоративным покрытием.  Боковые и задние стенки, а также крыша выполнены из сотового поликарбоната толщиной 10 мм.  Комплектация: Каркас- 1 шт, Крыша- 1 шт, Стенки боковые - 2 шт, Стенка задняя - 1 шт. | | | |