|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-08 | | Скамейка "Улитка" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 517x1149x710 | Вес, кг: | 2.96 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Скамейка установлена на 4-х закладных элементах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х2 мм В случае крепления с помощью анкерных болтов, скамейка устанавливается на стальных уголках 40х40х30х3 мм. Детали скамейки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Декоративный элемент выполнен из фанеры толщиной 9 мм. Фанера присоединяется к металлическому каркасу при помощи стальных уголков и крепежных изделий. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками. Комплектация: Элемент “Улитка” - 1 шт. Элемент “Ножка” - 2 шт. Элемент “Глаза” - 2 шт. Сиденье - 2 шт. Закладные элементы - 4 шт. Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. Монтаж: Изделие устанавливается на закладных элементах с бетонированием или с помощью анкерных болтов через уголки. | | | |