|  |  |
| --- | --- |
| ЛГИК-17.01 | Игровой комплекс "Маверикс" 17.01 |
|  |
| Размеры, мм: | 1530x2810x2040 | Вес, кг: | 107.57858 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, влагостойкая березовая фанера, HPL пластик, металл, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 9 шт., крыша – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., игровая панель "фигуры"– 1 шт., игровая панель "Магазин"– 1 шт., игровая панель "счеты" - 1 шт., декоративный элемент "звезда" - 1 шт., счеты – 2 шт., перекладины – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Игровой комплекс состоит из 1 домика. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Открытые торцы стоек закрыты декоративными заглушками из HPL-пластика толщиной 10 мм.Крыша, декоративные панели, игровые элементы комплекса выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм. На панели и игровые элементы при помощи УФ печати наносятся рисунки. Для повышения износостойкости и декоративных качеств все фанерные элементы покрываются водно-дисперсионным лаком. Декоративный элемент "звезда" на столбе выполнена из влагостойкой березовой фанеры толщиной 12 мм. Металлическая перекладина и подпорка крыши изготовлены из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Игровая панель "Фигуры" выполнена из панели, изготовленной из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Геометрические фигуры на панели изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм.Игровая панель "Магазин" с вырезом для столика выполнена из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм.Игровые элементы "Счеты" закреплены на металлической круглой трубе диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Фигуры в игровом элементе выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 18 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак;- фанера - грунт акриловый, эмаль акриловая, водно-дисперсионный лак. |