|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-66 | | Спортивная станция «Гудзон» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 400x640x200 | Вес, кг: | 32 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: метал, резиновая крошка, порошковая краска. Каркас выполнен из металлической круглой трубы диаметром 57 мм. Опорная площадка выполнена из армированной резины, и устанавливается на металлическое основание, выполненное из металла толщиной 3 мм. Покрытие не имеет швов, водопроницаемое, устойчиво к истираемости и к механическим повреждениям. Покрытие обладает устойчивостью к химическому воздействию бензина, масла, кратковременным воздействиям кислот и щелочей. Все имеющиеся металлические детали предварительно зачищены, обезжирены и покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный.  Комплектация: Каркас – 1 шт. площадка из армированной резины – 1 шт. | | | |