|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДС-17.1 | | Балансир для собак | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 590x2400x870 | Вес, кг: | 38.7 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, пластик HPL, влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием. Комплектация: Стойки- 2 шт, рама - 1 шт, фанерные элементы - 1 компл., комплект крепежа - 1шт. Балансир для собак представляет собой элемент из ламинированной фанеры 15 мм со ступеньками установленный на раму из уголка 40 мм х 40 мм х 2 мм. Рама крепится через подвижный шарнир к стойкам, состоящим из профильной трубы 40 мм х 20 мм х 2 мм с установленным на них декоративным элементом из пластика HPL толщиной 14 мм. Металл покрывается порошковой краской. Все открытые части труб закрыты заглушками 40 мм х 40 мм , крепеж травмоопасных выступов и кромок не имеет. В оборудовании используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - горячий цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |