|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МСК-110.402.1 | | Качели "Крылья" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1147x3760x3013 | Вес, кг: | 187.33 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Металл, HPL пластик. Комплектация: Стойки качелей– 2 шт, декоративные панели – 2 шт, комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.   Рама качелей состоит из 2 стоек. Качели представляют собой две гнутые трубы, на которые подвешивается подвес “гнездо”. Наклонные опорные стойки выполнены из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 3 мм. Присоединение подвеса к опорным стойкам выполнено через узел с шарнирами, выполненный из нержавеющей стали толщиной 2 мм.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Декоративные панели "Когти" выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 14 мм. На панелях при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки.    Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |