|  |  |
| --- | --- |
| МСК-110.402.1 | Качели "Крылья" |
|  |
| Размеры, мм: | 1147x3760x3013 | Вес, кг: | 187.33 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, HPL пластик.Комплектация: Стойки качелей– 2 шт, декоративные панели – 2 шт, комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Рама качелей состоит из 2 стоек. Качели представляют собой две гнутые трубы, на которые подвешивается подвес “гнездо”. Наклонные опорные стойки выполнены из трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 3 мм. Присоединение подвеса к опорным стойкам выполнено через узел с шарнирами, выполненный из нержавеющей стали толщиной 2 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.Декоративные панели "Когти" выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 14 мм. На панелях при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки.  Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |